

**عرض سعر ALFA ELITE**

**{{6977}}**

**{{6977}}**

**{{6784}} /**

**{{6785}}**

**{{7132}}**

**{{7131}}**

**{{7130}}**



**{{7133}}**

**{{6987}}**

**تاريخ :{{6789}}**

**رقـــم :{{6783}}**

**عرض سعر** **توريد وتركيب مصعد كهربائي ALFA ELITE**

**{{6784}}**

**{{6977}}**

**{{6785}}**

**{{7132}}**

**{{7131}}**

**{{7130}}**

بعد التحية ،،يسرنا نحن شركة **ألفا الذهبية للمصاعد**  بتقديم عرض السعر بالمواصفات التالية شاملاً التوريد والتركيب:ــ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | **المواصفات العامة:** |
| {{6794}} | **عدد المصاعد** | {{7135}} | **نوع المبنى** | {{7134}} | **نوع المصعد** |
| {{6987}} | | | **العنوان** | {{7136}} | **السرعة** |
| {{6797}} | | | **عــدد الوقفات** | {{6796}} | **وضع الماكينة  (**{{7134}}**)** |
| {{6799}} | | | **عــــدد الأشخـاص** | {{6798}} | **الحمـــــولـة** |
| {{7137}} | | | **أعمال اضافية** | {{6800}} | **عدد جهات الدخول** |
| {{6802}} | | | | | **نوع الماكينة** |
| {{6803}} | | | | | **جهاز تشغيل المصعد**  **control VVVF** **Schneider** |
| {{6804}} | | | | | **طـريقة التشغيل** |
| {{6805}} | | | | | **مسميات الـوقفات** |
| {{6806}} | | | | | **التيار الكهربائي** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **الـــبــــــــــــــــئر** |
| {{6807}} | **مبنى من** |
| {{6808}} | **المقاس الداخلي** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **الابواب الخارجية والداخلية :** |
| {{6998}} | **طريقة التشغيل** |
| {{7138}} | **التشطيب** |
| {{6999}} | **مقاسـاتها** |
| {{7000}} | **الباب الداخلى** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **الدلائل والتعليق   :** |
| {{6813}} | **سكك الصاعدة** |
| {{6814}} | **سكك ثقل الموازنة** |
| {{6815}} | **حبال الجر** |
| {{6816}} | **الكابل المرن** |
| {{6817}} | **الاطار الحامل للصاعدة** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **الصـــــاعـــــــدة:** |
| {{6818}} | **التشطيب** |
| {{6819}} | **المقاسات الداخلية** |
| {{6820}} | **السقف** |
| {{6821}} | **اضاءة الطوارئ** |
| {{6822}} | **جهاز تحريك الصاعدة** |
| {{6823}} | **الأرضية** |
| {{7139}} | **المحـتويات الاخرى** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **لوحة الطلب  الداخلية**  : |
| {{6825}} | اللوحة  الداخلية COP |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **لوحات الطلب  الخارجية**  : |
| {{6826}} | **التشطيب** |
| {{6827}} | **الوقفة الرئيسية** |
| {{6828}} | **الوقفات الاخـرى** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **أجهزة الطوارئ والأمان** : |
| {{6829}} | **أجهزة الاتصال الكهربائية** |
| {{6830}} | **أجهزة الطوارئ** |
| {{6831}} | **أجهزة الانارة** |
| {{6832}} | **أجهزة الأمان** |
| {{6833}} | **ستارة ضوئية** |
| {{6834}} | **جهاز منظم السرعة** |
| {{6835}} | **مخففات الصدمات buffers** |
| {{6836}} | **جهاز نهاية المشوار Limit swich** |
| {{6837}} | **كامة تأمين فتح الباب** |
| {{6838}} | **مزايت الصاعدة** |
| {{6839}} | **مفتاح الباب الخارجى** |
| {{6840}} | **التوصيلات الكهربائية** |
|  | **الأجهزة الإضافية** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **التوريد والتركيب :** |
| **( 45) يوم تحتسب من تاريخ استلامنا للدفعة الاولى .** | **مدة التـوريد** |
| **( 40)  يوم  تبدأ من تاريخ إستلامنا للموقع جاهزاً للتركيب حسب المواصفات المتفق عليها وتنفيذ كافة الأعمال التحضيرية المطلوبة والخاصة بأعمال التركيب .** | **مدة التركيب** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **السعـــــــــــــــر والدفعات :** |
| {{6996}} | **قيمة المصعد :** |
| {{6995}} | **الضريبة 15% :** |
| {{6997}} | **اجمالي السعر شامل الضريبة :** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| عند توقيع العقد | 35 % | **الدفعة الأولى** |
| بعد الانتهاء من المرحلة الأولى سكك وأبواب | 30 % | **الدفعة الثانية** |
| بعد الانتهاء من المرحلة الثانية ميكانيكا | 30 % | **الدفعة الثالثة** |
| بعد التسليم والتشغيل | 5 % | **الدفعة الرابعة** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **الأعمال التحضيرية :** |

جميع الاعمال التحضيرية يجب تنفيذها من قبل الطرف الثانى ( العميل ) قبل بدء أعمال تركيب المصاعـد ، وذلك طبقـاً لرسوماتنا وتعليماتنا ووفقاً للأنظمة والأسس المتبعة :-

1.تجهيز بئر خاص مزود بإنارة ثابتة ، مع تأمين وسائل الحماية المناسبة واللازمة لفتحات ابواب الاعتاب .

2.تأمين حفرة بئر المصعد معزولة عن المياه بعمق 120 سم أو حسب الرسم المعتمد .

3.تجهيز فتحات المداخل لتتلائم مع الابواب الخارجية طبقاً للمقاسات المطلوبة .

4.التشطيب والتقطيب حول الأبواب الخارجية بعد الانتهاء من أعمال التركيب. للابواب الخارجية

5.توريد وتركيب جميع الكمرات الفاصلة اللازمة لتثبيت كوابيل السكك ، الماكينة ، والأبواب ، وذلك عند اللزوم .

6.تأمين غرفة لوضع الماكينة تكون مجهزة بمكيف وفتحة باب مناسبة ومعزولةعنتسرب المياه اليها . .

7.تحديد المنسوب النهائي لارضية الادوار قبل بدء التركيب و تأمين ممر لإدخال السكك داخل بئر المصعد .

8.تأمين كافة التوصيلات اللازمة للكابل الكهربائى حتى غرفة الماكينات. وقاطع كهربائى 3 فاز .

9.تأمين مخزن ملائم ومقفل لحفظ مهمات المصعد والمعدات اثناء التركيب ، وذلك دون مقابل .

10.تأمين رفع مهمات المصعد والماكينة حتى المكان المخصص لها أعلى البئر .

11.قبل مباشرتنا بأعمال التركيب ، يلتزم العميل بتامين التيار الكهربائي الكافي واللازم ( 3 فاز + ارضي + معادل ) لكل مصعد على حدى مع القواطع الكهربائية المطلوبة بالإضافة الى تامين التيار ( 1 فاز ) المطلوب لأعمال التركيب مقاسات او اماكن مأخذ التيار والأسلاك حسب متطلباتنا

|  |
| --- |
|  |

نأمل أن ينال عرضنا رضاكم واستحسانكم

|  |  |
| --- | --- |
|  | **الضمـان والصيانة المجانية :** |

**الضمــــــــــــــان : لمدة خمسة عشر عام على الماكينة ضد عيوب التصنيع ، كما تلتزم الشركة بإصلاح أو استبدالها لأي قطعة يظهر فيها عيب بالتصنيع لباقي أجزاء المصعد وذلك خلال  ( خمس أعوام)  من تاريخ الاستلام .أو من تاريخ الانتهاء من أعمال التركيب أيهما أقرب .**

**الصيانة المجانية : لمدة (   عامين  )  تبدأ من تاريخ إنتهاء الشركة من التركيب الكامل للمصعد وقيام المشتري( العميل ) بسداد كامل مبلغ العقد ، وتبدأ عندئذ مدة الضمان وكذلك مدة الصيانة المجانية ، ويسري الاستلام بغض النظر عن توفر التيار الكهربائي المطلوب للتشغيل من عدمه أو عدم تسديد الأقساط حسب المطلوب ، ويحق للشركة التوقف عن خدمة الصيانة في حالة عدم إلتزام المشتري بالسداد . ولا يشمل هذا الضمان إصلاح أو تبديل أي قطعة تتلف من جراء سوء الاستعمال والاستهلاك ، والأضرار الناتجة عن حالات القضاء والقدر أو أية اسباب خارجة عن إرادة الشركة . كما يلغى هذا الضمان ويسقط فوراً عند تكليف الغير أو السماح له بإصلاح أو صيانة المصعد بأي شكل أو وسيلة ، دون الالتزام بالصيانة الدورية مع الشركة .**

**كما يحق للشركة ( الطرف الاول ) ايقاف العمل عن التركيب إذا لم يقم العميل ( الطرف الثاني) بسداد أقساط الدفعات في مواعيدها**

|  |
| --- |
|  |

**إدارة العقود والمبيعات**

